**Descripción**

CONTROL REMOTO PARA AUTOMATIZACIÓN DE PORTONES PECCININ

* MarcaPeccinin
* ModeloTX3C
* Unidades por paquete1
* Cantidad de botones del control3
* Alcance máximo30 m
* Frecuencia433 MHz

MARCA: Peccinin
MODELO: Tx 3c

CARACTERÍSTICAS
» Variedad de colores
» Liviano
» Gran alcance
» Tecnología de ultima generación
» Imposible de copiar o clonar

* MarcaPeccinin
* ModeloTX3C
* Unidades por paquete1
* Cantidad de botones del control3
* Alcance máximo30 m
* Frecuencia433 MHz